## 櫃位

第一次接收傳

TYPE:01-ID:0001-

SERVER 接收

LED-ON

LED-OFF

NAME:data-COUNT:data-

傳給 SERVER

BAR:data-RFID:data-

## 貨架

第一次接收傳

TYPE:02-ID:0001-

SERVER 接收

RED-ON

RED-OFF

YELLOW-ON

YELLOW-OFF

GREEN-ON

GREEN-OFF

## 門禁

第一次接收傳

TYPE:03-ID:0001-

## 盤點

CHECK-ON

CHECK-OFF